	3. sz. melléklet Részletes feladat meghatározás és beavatkozási helyszínek


1. Létavértes 20C erdőrészlet (cca. 850 m)
2. Újléta 91W erdőrészlet   (cca. 1250 m)
3. Létavértes 070/1b hrsz.-en lévő fáslegelős projektterület (cca. 850 m)
[bookmark: _GoBack]4. Újléta 078a hrsz.-en lévő fáslegelős projektterület (cca. 1300m)
5. Vámospércs 0735/15 hrsz. 196/E erdőrészlet, Vámospércs 0755/209 (202/A erdőrészlet) összesen cca. 650 m)
 
Az oszlopokat a munkavégzés során a talajból ki kell húzni, a visszamaradt lyukakat be kell tömni. A keletkezett anyagot gépjárművel jól megközelíthető helyen kell deponálni, a lehető legkevesebb depó létesítésével. A drótháló - a szállítást megkönnyebbítendő - szorosan feltekert állapotban deponálandó a területileg illetékes természetvédelmi őr által megjelölt helyen.

A kerítés anyaga maradéktalanul eltávolítandó, fém vagy fahulladék nem maradhat kint, a területet teljesen megtisztítva kell hátrahagyni.
